

**Návod k obsluze**



**Kontakt na dodavatele**

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125, e-mail: [info@spyobchod.cz](mailto:info@spyobchod.cz)



**Podrobný manuál**

1. **Obsah balení**

* Hlavní jednotka
* Dálkový ovladač
* 2x Bezdrátový dveřní snímač
* Bezdrátový PIR senzor
* Napájecí adaptér
* Návod


1. **Popis zařízení**

**Hlavní jednotka**





|  |  |
| --- | --- |
| 1. Funkční tlačítko | 7. Tlačítko zapnutí / vypnutí |
| 2. Led dioda zapnutí | 8. Napájecí konektor |
| 3. Led dioda GSM | 9. Konektor pro připojení sirény |
| 4. Stavová Led dioda | 10. Slot na SIM kartu |
| 5. Led dioda signálu | 11. Kódovací tlačítko |
| 6. Informační dioda | 12. Mikrofon |

**PIR senzor**



|  |  |
| --- | --- |
| 1. Indikační dioda | 3. Držák |
| 2. Senzor detekce pohybu | 4. Přepínač módů |

**Dveřní snímač Ovladač**

**** 

|  |
| --- |
| 1. Snímací senzor |
| 2. Indikační dioda |
| 3. Magnetická část senzoru |

|  |
| --- |
| 1. Indikační dioda |
| 2. Zamykací tlačítko |
| 3. Domovské tlačítko |
| 4. Odemykací tlačítko |
| 5. SOS tlačítko |

1. **Rychlý start**
2. Vložte do hlavní jednotky kartu SIM.
3. Přepněte tlačítko zapnutí do polohy ON. Jednotka se zapne.
4. Spárujte hlavní jednotku s aplikací SmartLife.
5. Spárujte jednotlivé periferie s hlavní jednotkou.
6. **Signalizace Led diod**

**Led diody**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Nesvítí** | **Bliká** | **Svítí** |
| **Napájení (Červená)** | V provozu na baterii | Slabá baterie | Napájení ze sítě |
| **GSM (Modrá)** | / | / | Připojeno k GSM |
| **Stav (Modrá)** | Deaktivace alarmu | Aktivace senzorů | Aktivace alarmu |
| **Signal (Modrá)** | / | Příjem RF signálu | / |



**Informační Led dioda (6)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Rychle bliká** | **Pomalu bliká** | **Svítí** |
| **Červená** | Vstup do zóny alarmu | / | / |
| **Žlutá** | / | Bez internetu | / |
| **Zelená** | Párování senzoru | / | / |
| **Tyrkysová** | Připojování k WiFi | WiFi hotspot link | Připojeno k internetu |



1. **Spárování hlavní jednotky s aplikací**
2. Do svého mobilního telefonu stáhněte a nainstalujte aplikaci „SmartLife“ z obchodu Google Play nebo Apple App Store.




1. Spusťte aplikaci a budete vyzváni k vytvoření registrace. (Pokud již aplikaci používáte, přihlaste se svým účtem). Po přihlášení se dostanete na hlavní obrazovku aplikace.





1. Pro přidání hlavní jednotky stiskněte tlačítko **„⊕“** v pravém horním rohu. Vyberte kategorii **„Security & Sensors“**, a následně položku **„Alarm (Wi-Fi)“**.



1. Vyberte místní WiFi síť, ke které se jednotka následně připojí. 5Ghz pásma nejsou podporována. Následně vyplňte heslo zvolené WiFi sítě a potvrďte.



1. Dále podržte párovací tlačítko cca 3-5 sekund, dokud neuslyšíte 2x pípnutí. Tím bude zařízení připraveno k párováni. Potvrďte a aplikace začne s párováním hlavní jednotky.



1. Zařízení bude spárováno s aplikací
2. **Přidávání senzorů**

Přibalené periférie jsou již s jednotkou spárovány

1. Pomocí aplikace


* V aplikaci vyberte spárovanou hlavní jednotku a přejděte do záložky **„Accessories“**
* Zvolte typ periferie (dálkový ovladač, Senzor) a stiskněte tlačítko **„+“**. Hlavní jednotka začne zeleně blikat
* Následně zapněte vybraný senzor a proveďte akci
  + PIR senzor: vyvolejte detekci pohybu
  + Dveřní snímač: přiložte magnetickou část ke dveřnímu snímači.
  + Dálkové ovládání: stiskněte libovolné tlačítko na ovladači

2. Pomocí párovacího tlačítka

* Podržte cca 2 sekundy párovací tlačítko na hlavní jednotce. Jednotka jednou pípne a začne zeleně blikat.
* Následně zapněte vybraný senzor a proveďte akci
  + PIR senzor: vyvolejte detekci pohybu
  + Dveřní snímač: přiložte magnetickou část ke dveřnímu snímači.
  + Dálkové ovládání: stiskněte libovolné tlačítko na ovladači
* Po úspěšném spárování hlavní jednotka pípne.

1. **Popis funkcí aplikace**

**Ovladač jednotlivých stavů**


****

**Away Armed:** Tento mód je určen pro případ, kdy se nenacházíte doma.Všechny senzory budou aktivní.

**Disarmed:** Tentomód deaktivuje alarm. Spuštěny budou pouze senzory, které jsou přiřazeny do 24 Hours Zone

**Home armed:** Tento mód je určen pro případ, že se nacházíte doma. V případě poplachu spustí jen senzory z nastavené zóny

**Nastavení**

****

**Výběr role:** Zvolte roli Administrator / Visitor. Visitor může pouze ovládat zařízení. Administrator může provádět jeho nastavení.

**Administrator:** Výchozí heslo: 123123

**Visitor:** Výchozí heslo: 123456

**Nastavení zpoždění:** Lze nastavit zpoždění aktivace a spuštění alarmu.


**Nastavení hesel:** Umožňuje upravit hesla jednotlivých uživatelůS

**Plánovaná aktivace / deaktivace alarmu:** Nastavte hodinu a den, kdy má být alarm aktivní a kdy se má plánovaně deaktivovat.

**Nastavení tel.čísel:** Nastavte tel.číslo pro zavolání nebo zaslání sms v případě poplachu. Pro nastavení tel.čísla přejeďte prstem vlevo po políčku **„Input number“.** Zobrazí sese ikonapro zadání tel. čísla nebo pro jeho smazání.

**Nastavení jazyků:** Zvolte jazyk aplikace

**Správce senzorů a zón**

****

**Vytváření a správa zón:** Pro vytvoření zóny zvolte tlačítko **„+“,** případněpo rozbalení **„zone management“** modifikujtejižpředpřipravené zóny.

Při vytváření zón vyberte typ zóny, délku alarmu a přiřaďte zóně jednotlivé senzory.

**Popis typů zón**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Away arm** | **Home arm** | **Disarm** |
| **24 Hours zone** | Alarm | Alarm | Alarm |
| **Ordinary zone** | Alarm | Bez alarmu | Bez alarmu |
| **Home zone** | Alarm | Alarm | Bez alarmu |
| **Delay alarm** | Zpožděný alarm | Zpožděný alarm | Bez alarmu |

**Správce a přidávání nových dálkových ovladačů:** Pro přidání nového dálkového ovladače zvolte tlačítko **„+“.** Hlavní jednotka začne zeleně blikat

* Následně zapněte vybraný senzor a proveďte akci
  + Dálkové ovládání: stiskněte libovolné tlačítko na ovladači


**Správce a přidávání nových senzorů:** Pro přidání nového senzoru zvolte tlačítko **„+“.** Hlavní jednotka začne zeleně blikat

* Následně zapněte vybraný senzor a proveďte akci
  + PIR senzor: vyvolejte detekci pohybu
  + Dveřní snímač: přiložte magnetickou část ke dveřnímu snímači.

**Ovládání alarmu pomocí SMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SMS příkaz** | **Password#0#** | **Password#0#** | **Password#0#** |
| **Popis funkce** | Home arm | Away Arm | Disarm |

**Přehled událostí**



**Reset zařízení**

Pro reset zařízení podržte párovací tlačítko po dobu cca 10 sekund. Alarm 3x pípne. Reset zařízení odstraní všechny spárované senzory.

****

1. **Závěrečná ustanovení**

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.