

**Detektor ALA65**

Návod k obsluze



**Kontakt na dodavatele**


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

1. **Obsah balení**

* Detektor kouře
* 2X AAA baterie

1. **Popis produktu**

****

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Testovací tlačítko, Tlačítko ztišení alarmu | 3. Vstup baterií |
| 2. LED dioda |  |

1. **Zprovoznění přístroje**

* Do detektoru vložte přiložené baterie
* Zapnutí zařízení bude signalizováno LED diodou

1. **Spárování sirény s alarmem**

* V aplikaci vyberte přidání nového senzoru k hlavní jednotce alarmu
* Pro úspěšné dokončení párovacího procesu 2 vteřiny podržte testovací tlačítko (TEST) na detektoru kouře. Detektor pípne.
* Nyní je siréna úspěšně spárována s jednotkou alarmu.
* Při zaznamenání akce v podobě nahromaděného kouře v místnosti v režimu zamknuté jednotky alarmu začne detektor houkat.

****

**5. Závěrečná ustanovení**

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma šíření musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše uvedených údajů.